***Diagrama de secuencia:***

**Escenario :** Registro de los event source al event manager. Se registran los comandos con su respectiva lista de eventos para su activación.

En el modelo utilizado de ejemplo el Event Listener es la Bomba de agua.

Event Listener

( Bomba )

Event Manager

registrar ( Comando Activar, “tanque vacio” “presion OK” )

registrar ( Comando Desactivar, “tanque lleno”)

**Escenario :** Disparo de eventos y ejecución de comandos

Comando

( Activar )

Event Source

(Tanque )

(Tanque=

Event Manager

notify ( Evento tanqueVacio)

notify ()

notify ( Evento presionOK )

notify () execute()